

**ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ**

**“ACHIZIȚIA DE PRODUSE NECESARE ASIGURĂRII ILUMINĂRII SCENEI”**

**Descriere contract:**

Achiziție de produse necesare iluminare scenă.

**Condiții de participare:**

Ofertele vor conține denumirea producătorului, marca produselor ofertate și vor corespunde cu specificațiile tehnice solicitate. Ofertele care nu vor respecta specificațiile tehnice vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă livrări parțiale adică parte din cantitățile aferente produsului achiziționat. Oferta va conține obligatoriu informații despre societate, persoana de contact cu nr de tel, adresa de e-mail, termenul de livrare precum și valoarea totală a produselor exprimată în lei, fără TVA( vor fi trecute în ofertă și prețurile în lei fără TVA pentru fiecare reper).

Sunt acceptați doar operatori economici înregistrați în SEAP. Prezentul anunț nu obligă autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau să efectueze achiziția. Fiind o prospectare de piață achizitorul are deplină libertate în a selecta oferta câștigătoare fără a fi obligat să anunțe acest lucru celorlalți participanți.

Produsele vor avea următoarele caracteristici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Obiectul achiziției** | **U.m.** | **Cantitate** | **Preț unitar lei fără TVA** | **Valoare estimată lei fără TVA** | **Caracteristici** |
| **1.** | **CONSOLĂ AUTONOMĂ DE CONTROL AL LUMINII** | BUC | 1 | 22.605,04 | 22.605,04 | * cu ecran tactil de 22 inchi
* 10 fadere de redare cu butoane de pornire, pauză și flash și 10 butoane executor / flash pe mai multe pagini
* Tastatură numerică, taste de apelare rapidă și patru codificatoare
* Patru fadere master personalizabile
* Aspect de afișare definibil de utilizator
* Motor de efecte
* Funcție de ventilator pentru toate atributele
* Liste cue
* Gobo și selector de culori
* Selecție de culori cu filtre de la Filtre Lee, Rosco și Apollo
* Funcție de grupare și presetare
* Foi magice pentru reprezentarea 2D a configurației luminii
* Transmițător DMX cu soluție wireless integrată
* 4 universuri DMX cu 2048 de canale DMX
* 300 de dispozitive
* 10000 de locații de memorie
* 600 de blocuri de memorie
* 100 de grupuri
* 9 x 100 presetări (poziții, culoare, fascicul, efecte etc.)
* Opțiuni de urmărire și non-urmărire
* AtlaBase Fixture Libary cu peste 16000 de dispozitive
* Intrare și ieșire DMX: 4x XLR 5-pini mamă (opto-izolat și compatibil RDM)
* Ethernet (RJ45) pentru ArtNet
* 1 x ieșire monitor HDMI
* Intrare Midi
* Ieșire și prin: conector DIN cu 5 pini
* Intrare audio / SMPTE / LTC: XLR 3-pini mamă
* Putere de intrare: IEC
* Conexiune pentru lampă de birou: 2x XLR 3-pini mamă (reglabil)
* 2 x porturi USB-A
* Dimensiuni: 647 x 575 x 279 mm
* Greutate: 18 kg

Include husă de praf și cablu de alimentare |
| **2.** | **GENERATOR DE CURENT** | BUC | 1 | 5.042,01 | 5.042,01 | * Putere maxima ( kVA ): 2.2
* Putere motor ( CP ): 3.8
* Capacitate cilindrica ( cmc ): 121
* Combustibil: Benzina fara plumb
* Volum rezervor ( l ): 3.6
* Sistem de pornire: Demaror cu sfoara
* Autonomie ( h) : 3h 35 min\*
* Tip alternator: Inverter
* Factor de putere: 1
* Frecventa ( Hz ): 50
* Tensiune ( V ): 230 / 12
* Turatie grup ( rpm ): 3.600
* Nivel de zgomot ( db A ): 53 la 7 m / Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC) 72 dB(A)
* Numar de faze: monofazat
* Capacitate baie de ulei ( l ): 0.40
* Numar de prize: 2 Schuko 16 A + 12V cc
* Dimensiuni ( mm ): 511x290x425
* Greutate ( Kg ) : 21.1
 |
| **3.** | **PROIECTOR CU ZOOM**  | BUC | 10 | 4.453,78 | 44.537,8 |  **-** Cu optică reflectorizantă la lumină rece* Lungimea cablului de alimentare 1,5 m
* Pentru becuri HPL de 750 W
* Cu rame pentru filtru
* Putere 750 W
* Unghiul fasciculului 25 ° - 50 °
* De culoare NEAGRA
 |
| **4.** | **IRIS** | BUC | 10 | 672,26 |  6.722,6 | * Dimensiune: 12.2 x 13.8 x 1.4 cm
 |
| **5.** | **BEC HPL 750 240V/750W** | BUC | 14 |  84,03 |  1176,42 | * soclu G-9.5, 750W, durată de ardere 300 ore
* temperatura culorii 3200K
* luminozitate 18975 lm
 |
| **6.** | **PROIECTOR CU ZOOM** | BUC | 4 | 3.781,51 | 15.126,04 | * Unghiul fasciculului 50 °
* Lămpi de până la maxim 750 Watt
* Lampă HPL foarte eficientă
* Oglinda cu fațete cu strat dicroic absoarbe 90 % din căldură
* Tub de lentile interschimbabil
* Carcasa de bază rotabilă cu ± 25 %
* Glisor în 3 planuri din oțel inoxidabil
* Reglarea lămpii fără instrumente
* Mâner termoizolat pe spate
* Turnare sub presiune din aluminiu robust
* Greutate: 6,3 kg
* Culoare: negru
 |
| **7.** | **DIMMER CU 12 CANALE** | BUC | 2 | 2.941,17 | 5.882,34 | * Capabil Art-Net și DMX
* Recorder DMX integrat pentru înregistrarea și stocarea a până la 99 de scene statice
* Scenele pot fi redate ca o urmărire într-o buclă cu un timp de estompare reglabil
* Afișaj live pentru starea canalelor de dimmer
* Modul de eroare DMX și ArtNet definibil cu blackout, hold și scenă selectabilă
* Semnal de control selectabil (Art-Net / DMX) pe canal
* Mod silențios pentru medii sensibile la zgomot
* Curba de dimmer (liniară/pătrat) sau modul comutator selectabil pe canal
* Patch moale configurabil liber
* Control manual prin afișaj și butoane de pe dispozitiv
* Putere de ieșire: 10 A / canal (2,3 kW)
* Ieșire: 12x priză de siguranță cu capac cu balamale
* Control prin DMX și Art-Net
* Intrare și ieșire DMX: XLR cu 3 și 5 pini
* Intrare Art-Net: RJ45 (față)
* Intrare curent: borne cu șurub
* Alimentare: trifazat 400 V
* Dimensiuni (carcasa): 482 x 133 x 377 mm
* Adâncime de instalare: 360 mm
 |
| **8.** | **GENERATOR DE CURENT** | BUC | 1 | 6.890,75 | 6.890,75 | * Putere max. 380 V ( kVA )7.9
* Putere max. 230 V ( kVA )5
* Putere motor ( CP )12
* Tip motor 1 cilindru / 4 timpi
* Capacitate cilindrica ( cmc )498
* Sistem de racire motor Cu aer
* Capacitate baie de ulei ( l )1.6 15W40
* Combustibil Diesel
* Volum rezervor ( l )12
* Tip rezervor ( l ) Mediu ( 7-16 )
* Autonomie ( h) 12 h la 50 % incarcare
* Sistem de pornire Demaror electric 12 V
* Tip alternator AVR
* Factor de putere 0.8/1
* Frecventa ( Hz )50
* Tensiune ( V ) 400
* Turatie grup ( rpm ) 3000Nivel de zgomot ( db A )72 la 7 m
* Numar de faze Trifazat
* Numar de prize 1 x PCE5p(400V) și 1 x 230V/32
* Panou de control Digital
* Dimensiuni ( mm ) 920x560x760Greutate ( Kg )152
* Tip structura Carcasa insonorizata
 |
| **9.** | **RECEPTOR WIRELESS DMX** | BUC | 6 | 2.394,95 | 14.369,70 | * Receptor RDM și Wi-Fi pentru 512 canale DMX
* Benzile de frecventa: 2,4 GHzConexiuni: Ieșire DMX: 2x XLR cu 3 pini și 5 pini
* Putere de intrare: Power Twist TR1
* Alimentare: 90 - 250 V ~ 50/60 Hz
* Dimensiuni: 260 x 210 x 70 mm
* Greutate: 1 kg
 |
| **10.** | **TRANSMIȚĂTOR DMX** | BUC | 6 | 420,16 | 2.520,96 | * Conexiunea DMX se face cu cablu XLR in 3 pini.
* Canale DMX: 1 univers(512 canale)
* Fiecare transmițător poate controla între 1-512 receptoare.
* Bandă ISM de 2.4 G
* Modulație: GFSK cu 78 de canale
* Port Micro-USB
* Alimentator: 100-240 V AC, 50/60 Hz
 |

**Criterii de atribuire:** Prețul cel mai scăzut/produs cu respectarea specificațiilor tehnice.

Oferta de preț se va prezenta în lei, fără T.V.A., iar valoarea T.V.A. va fi evidențiată distinct.

Ofertele se vor transmite până la data de 18.11.2022, ora 13.30, pe adresa de mail raluca\_rusu@teatrulbm.ro

 ÎNTOCMIT,

RUSU SIMONA RALUCA

 REFERENT DE SPECIALITATE